Spett.le

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

Via Po, 5

40139 Bologna

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, della società medesima si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nelle Condizioni particolari e atti allegati, in riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di strumenti della rete di monitoraggio delle acque lagunari e costiere della provincia di Ferrara, per la durata di 36 mesi, al prezzo complessivo così determinato, comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA:

|  **VOCE A)** **Interventi di manutenzione/riparazione**  | **Numero stimato per 36 mesi** | **Prezzo unitario (IVA esclusa)** | **Prezzo totale (IVA esclusa)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenzione ordinaria delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 con sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO(manutenzione e calibrazione tutti i sensori e test in colonna) | 24 |  |  |
| 2 | Manutenzione ordinaria delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 senza sostituzione del Cap per sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO(manutenzione e calibrazione tutti i sensori e test in colonna)  | 12 |  |  |
| 3 | Sostituzione sensore pH (elettrodo in vetro) su sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 8 |  |  |
| 4 | Sostituzione elettrodo di riferimento per pH su sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 1 |  |  |
| 5 | Sostituzione del sensore di Conducibilità su sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 3 |  |  |
| 6 | Sostituzione del sensore di profondità 0.25m su sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 1 |  |  |
| 7 | Sostituzione del sensore di temperatura su sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 1 |  |  |
| 8 | Sostituzione del sensore di Ossigeno Disciolto Hach LDO su sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 1 |  |  |
| 9 | Sostituzione scheda madre delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 (escluso sensore di profondità) | 4 |  |  |
| 10 | Sostituzione scheda madre delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 con sensore di profondità | 1 |  |  |
| 11 | Sostituzione della CPU delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 1 |  |  |
| 12 | Sostituzione/Riparazione di acquisitore dati OTT mod. Duosens  | 1 |  |  |
| 13 | Sostituzione/Riparazione di acquisitore dati OTT mod. netDL 500 con modem (datalogger) | 1 |  |  |
| 14 | Riparazione acquisitore dati OTT mod. netDL 500 | 1 |  |  |
| 15 | Sostituzione dei sensori di livello OTT mod. RLS | 1 |  |  |
| 16 | Riparazione sensore OTT mod. RLS | 1 |  |  |
| 17 | Riparazione sensori di livello OTT mod. SE200 | 1 |  |  |
| 18 | Sostituzione sensore della stazione meteo OTT LUFFT WS600 | 1 |  |  |
| 19 | Riparazione sensore meteo OTT LUFFT WS600 | 1 |  |  |
| 20 | Intervento di riparazione in campo (incluso trasferta) - Tariffa giornaliera  | 1 |  |  |
| 21 | Sostituzione connettore SEA-CON P/N 4473 delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 6 |  |  |
| 22 | Sostituzione retrofit Kit sensore Hach LDO completo di CAP delle sonde Hydrolab DataSonde 5 e HL7 | 6 |  |  |
| ***TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE VOCE A)*** | €…….. |
| **VOCE B) - Materiale di consumo richiesto** | **Quantità stimata per 36 mesi** |  |  |
| 1 | Cap di ricambio per sensore di ossigeno Disciolto Hach LDO Sonde Hydrolab Datasonde 5 | 20 |  |  |
| 2 | Fornitura di soluzione tampone pH 7 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5 | 30 |  |  |
| 3 | Fornitura di soluzione tampone pH 10 da 500 ml per la taratura delle sonde Hydrolab DS5 | 30 |  |  |
| 4 | Fornitura di soluzione standard a conducibilità certificata 50.000 μS/cm da 500 ml per la calibrazione delle sonde Hydrolab DS5 | 30 |  |  |
| 5 | Fornitura di batteria tampone 12V-27 Ah resistente a temperature estreme presenti in ogni stazione di monitoraggio  | 2 |  |  |
| 6 | Fornitura di cavo immergibile intercambiabile lunghezza 15 mt P/N 15015 | 1 |  |  |
| 7 | Fornitura gabbia di protezione sensori per sonda HYDROLAB mod. Datasonde 5  | 1 |  |  |
| 8 | Regolatore di carica per pannello fotovoltaico Sunsaver 6-12 V LDV V3 | 2 |  |  |
| ***TOTALE MATERIALE DI CONSUMO VOCE B)*** | €…….. |
| **VOCE C)****Servizi connessi al contratto di manutenzione della rete di monitoraggio *(Manutenzione software / hosting / pubblicazione dati sito web / teleassistenza)*** **Prezzo complessivo a corpo** | € ………….. |

| **Prezzo complessivo del servizio****(somma totale voci A, B, C, soprariportate, IVA esclusa)** | €(*In cifre)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- | --- |
| Euro (*In lettere)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Sono compresi nel suddetto importo:

- i costi di manodopera, quantificati in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quantificati in euro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Si precisa che il contratto nazionale collettivo (CCNL) applicato è\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;

b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;

e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nelle Condizioni Particolari, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;

g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;

h) di prendere atto che i termini stabiliti nelle Condizioni particolari sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.

\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma